(2/w)\*sqrt(log(2)/pi)\*exp(-4\*log(2)\*((v-v0)/w)\*\*2)